////////////////////////////////////////////////
// RTD2648_RTK_PCB_boot_spi.tbl
// author: sophia_xu 
// create:
// update:
rtd_check_eq(0xb8060000,0xffffffff,0x62330000)	//if A version
{
		rtd_checkbit(0xb8060008,0x14)
		{
		#include "eg_LoadScript_cmdList_child.tbl"	//1: 128pin with DDR2 
		}
		else
		{
		#include "eg_rtd_repeat_delay.tbl" 	//0: 216pin with DDR3
		}
}
else
{
		rtd_check_eq(0xb8060000,0xffffffff,0x62330001)	//if B version
		{		
				rtd_checkbit(0xb8060008,0x15)
				{
				#include "eg_LoadScript_cmdList_child.tbl"	//1: 128pin with DDR2 
				}
				else
				{
				#include "eg_rtd_repeat_delay.tbl" 	//0: 216pin with DDR3
				}
		}
		else
		{
		}
}

ScalerTimer_DelayXms(10);	
rtd_outl(0xb801a614,0x80100000);
rtd_outl(0xb801a618,0x80100000);		
