

















 Первичную обмотку (половину витков) наматываю в один слой, вывожу наверх и провод для второй половины обмотки (верхнего слоя) обмотки оставляю на весу. Изолирую. Переход надо качественно заизолировать.

 У меня есть такой кабель ((19проволочек Х 0,31)Х7), беру одну (из семи) скрутку, изолирую (фторопласт 0,2) и мотаю вторичку (от ножки наверх в косу) 7 витков. И следующие 7 витков от косы к ножке. Изолирую и последнее - наматываю вторую половину первички. Склеиваю феррит.

