1,5 Watts FM-transmitter display connections and pinout 14- boxed header
		
								v
								
		13	11	9	7	5	3	1
		O	O	O	O	O	O	O

		14	12	10	8	6	4	2
		O	O	O	O	O	O	O

Connector	16F84(A)	L.C.D.
		16F628(A)

1		9	 	14
2		10		4
3		8		13
4		11		‘Up’  button
5		7		12
6		12		‘Set’ button
7		6		11
8		13		‘Down’ button
9 (ground)	5		5
10 (ground)	5		1
11 (+5 volt)	4, 14		2
12 (+5 volt)	4, 14		3
13		2		6
14		1	     	15 (backlight, pin 16 is connected to ground!)

Note:
Mount a single wire from the lcd (pin 2 or 3), this is the positive supply
for the pushbuttons (in case you panelmount them).

1 x 16 character display pinout:

1 = GROUND/ 0 VOLT
2 = POWER SUPPLY 5 VOLT
3 = SUPPLY VOLTAGE LCD DRIVER
4 = RS , REGISTER SELECT, LOW=INSTRUCTION, HIGH=DATA
5 = R/W, READ/WRITE, LOW=MPU to LCM, HIGH=LCM to MPU
6 = E, ENABLE 
    R/W=Low : Data are takingover at falling edge 
    R/W=High: Data can be read at E=1
7 to 14 = DB0-DB7, Data Bus software selectable 4 or 8-bit mode 
15 = LED + (Anode of LED Unit)
16 = LED - (Kathode of LED Unit)

(C)2006-2007 Lorian, The Netherlands.

