FM-Stereomodulator mit dem NJM 2035

Dieser Stereo-Encoder stammt aus der ELV und ist dort
unter der Bezeichung SE 100 sowohl als Bausatz als auch
als Fertiggerät zu erwerben.

Bitte beachten: Zum Nachbauen wird eine einseitig
geätzte Platine und ein 38-kHz-Quarz benötigt. Außerdem
ist bei Selbstbauten zu beachten, daß der NJM 2035 nur
mit Niedrigspannung (kleiner 3.6 Volt) betrieben werden
darf.

Charakteristik: Es existiert ein NF-Tiefpaßfilter mit
einer Grenzfrequenz von 15 kHz (Butterworth, 3. Ordnung)
und ein 114-kHz-Notch, daß die erste Harmonische des
Koders filtert. Clipping wird detektiert und per LED
angezeigt. Die Kanaltrennung ist gut (40 dB) und das
Ausgangssignal hat Normpegel (0 dBm, 775 mVeff) oder
wahlweise 50 mVss.

Benötigtes Equipment: Zum Abgleich sollte ein Oszilloskop
und ein Funktionsgenerator (1-kHz-Signal, 2 Vss) vorhanden
sein.

Mehr Infos und ein Forum zum Thema gibt es auf:
http://senderbau.de

