一、
发布版本：v1.4.9.1220   
基线版本：v1.4.6.1109   
版本类型：标准版本  
开发人员：侯敏  
发布日期：2012.12.20  
下载地址：ftp-china.amlogic.com/tablet/aml_tool/usb_burn_tool/tools/USB-Burning-tool-v1.4.9.1220.zip 
版本修改记录：
   1、修正Amldbglog.dll模块中，aml_printf()有时出现堆栈溢出错误。这个错误造成USB烧录工具出现随机性崩溃。ASD公司的产线反馈这个问题的情况是，一般运行2-3小时发生崩溃。这是个USB烧录PC工具的普遍问题，影响所有使用USB烧录的客户。
   2、修正AmlUsbScanX3.dll模块中，较长的usb设备的描述名造成的一个字符串内存溢出错误。新的笔记本的内置的USB设备的描述名比较长，出现这个问题的可能较大。台式机内置USB设备很少，不太可能出现这个问题。这个错误的明显特征是，造成USB烧录工具发生频繁崩溃，至少15分钟以内出现一次崩溃。
   3、为了方便分析USB烧录PC工具的崩溃问题，在USB烧录PC工具崩溃后，会在USB烧录PC工具所在目录下，产生名为crash.dmp的dump文件，最后弹出如附件图片所示的提示对话框。在得到客户发过来的dump文件后， 利用一些工具分析dump文件，能够快速定位程序崩溃的原因。 
   4、v1.4.6.1109连接debug版本的CRT和QT库，v1.4.9.1220改为连接release版本的CRT和QT库。删除程序包中debug版本的CRT和QT库，整个程序包压缩后大小由10M减少为6M。 
   5、通过修改config_progress.xml中text为"nand scrub 0"的元素的名为count的属性值，指定等待擦除nand命令执行完的最长等待时间，单位是秒数。 
   6、解决在擦除设备的模式下，擦除设备完成后进度条没有到达100%的问题。 

二、
发布版本：v1.6.1.1228   
基线版本：v1.4.6.1220   
版本类型：标准版本  
开发人员：侯敏  
发布日期：2012.12.28  
下载地址：ftp-china.amlogic.com/tablet/aml_tool/usb_burn_tool/tools/USB-Burning-tool-v1.6.1.1228.zip 
版本修改记录：
    1、修正在韩文windows系统下烧录不成功的问题。问题原因是USB烧录pc工具查找不到平台的Mass Storage Device。烧录pc工具通过搜索名为"Mass Storage Device"的USB设备方式，查找平台的Mass Storage Device。平台的Mass Storage Device 在韩文windows系统下的设备名为韩文，造成USB烧录pc工具查找不到平台的Mass Storage Device 。

三、
发布版本：v1.6.2.0128   
基线版本：v1.6.1.1228   
版本类型：标准版本  
开发人员：侯敏  
发布日期：2013.01.28  
下载地址：ftp-china.amlogic.com/tablet/aml_tool/usb_burn_tool/tools/USB-Burning-tool-v1.6.2.0128.zip 
版本修改记录：
    1、修正config_progress.xml中"wipe_data"命令的控制超时的配置项修改不生效的问题。

四、
发布版本：v1.6.3   
基线版本：v1.6.2.0128   
版本类型：内部版本  
开发人员：侯敏  
发布日期：2013.03.22  
下载地址：ftp-china.amlogic.com/tablet/aml_tool/usb_burn_tool/tools/USB-Burning-tool-v1.6.3.zip 
版本修改记录：
    1、以前版本烧录成功后，显示框在绿色和灰色之间跳变，不利于烧录操作人员判断。这个版本烧录成功后提示框始终显示绿色。
    2、添加“擦除设备后重启并烧录”的选项，简化重新烧录平台的系统的操作。按组合键使平台进入到uboot烧录模式，当勾选操作“擦除设备后重启并烧录”的选项时，PC端烧录工具首先给平台命令"nand scrub 0"擦除nand，接着发送命令"reset"重启平台，然后执行空板的烧录流程。

五、
发布版本：v1.6.6   
基线版本：v1.6.3   
版本类型：标准版本  
开发人员：侯敏  
发布日期：2013.03.25  
下载地址：ftp-china.amlogic.com/tablet/aml_tool/usb_burn_tool/tools/USB-Burning-tool-v1.6.6.zip 
版本修改记录：
    1、“擦除设备后重启并烧录”的选项，用于重新烧录平台的系统，为避免使用人员的误解，改名为"擦除旧系统后重启并烧录"。

六、
发布版本：v1.6.8   
基线版本：v1.6.6   
版本类型：内部版本  
开发人员：侯敏  
发布日期：2013.03.27  
下载地址：ftp-china.amlogic.com/tablet/aml_tool/usb_burn_tool/tools/USB-Burning-tool-v1.6.8.zip 
版本修改记录：
    1、修正config_progress.xml中"sf erase"命令的控制超时的配置项修改不生效的问题。

七、
发布版本：v1.6.9   
基线版本：v1.6.8   
版本类型：标准版本  
开发人员：侯敏  
发布日期：2013.03.27  
下载地址：ftp-china.amlogic.com/tablet/aml_tool/usb_burn_tool/tools/USB-Burning-tool-v1.6.9.zip 
版本修改记录：
    1、修正"sf erase 0 100000"命令执行失败的问题。

八、
发布版本：v1.6.20   
基线版本：v1.6.9   
版本类型：标准版本  
开发人员：侯敏  
发布日期：2013.04.16  
下载地址：ftp-china.amlogic.com/tablet/aml_tool/usb_burn_tool/tools/USB-Burning-tool-v1.6.20.zip 
版本修改记录：
    1、传输spl的模式由bulk改为control。

九、
发布版本：v1.6.21   
基线版本：v1.6.20   
版本类型：标准版本  
开发人员：侯敏  
发布日期：2013.04.18  
下载地址：ftp-china.amlogic.com/tablet/aml_tool/usb_burn_tool/tools/USB-Burning-tool-v1.6.21.zip 
版本修改记录：
    1、修正在某些机型上有时nand erase命令执行后PC识别不到设备的问题。v1.6.9版本和v1.6.20出现这个问题的概率较高。



