Описание и схема здесь

<http://cxem.net/sound/amps/amp138.php>

номиналы и обозначения полностью совпадают.

Для увеличения мощности ПНа следует использовать ключи IRF3205,диоды моста закрепить на радиаторе с использованием изолирующих прокладок ,трансформатор намотать с в два раза бОльшим количеством жил указанного в статье сечения, если нет то пересчитать у учётом скит эффекта.